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[bookmark: _Toc30261][bookmark: _Toc32][bookmark: _Toc10352][bookmark: _Toc31642][bookmark: _Toc11930]第一章 比选公告
定制化算力摄像头设备采购
比选公告


一、比选条件
本项目定制化算力摄像头设备采购已由四川蜀道新能源科技发展有限公司批准实施，资金来自企业自筹，出资比例为100%，比选人为四川蜀道新能源科技发展有限公司。现已具备比选条件，对定制化算力摄像头设备采购进行比选招标，诚邀符合条件的潜在比选申请人参与。
二、项目概况与比选范围
1.项目名称：定制化算力摄像头设备采购
2.比选范围：根据公司业务管理需求，为推进新能源充电业务提质发展，实现新建服务区充电场站上视频、安全告警、远程喊话的统一管理，计划采购定制化算力摄像头（预计450台，根据公司实际应用需求计量）、定制化算力摄像头配套运营监控管理平台接入授权采购，包含但不限于设备封装外壳的定制化设计制作、供应、运输、调试等，保证实现全部定制化功能和实际使用。支持并协助开展算法扩展。
三、比选申请人资格要求
1.资质要求：须在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照、基本存款账户信息或开户许可证。
2.设备要求：所提供的定制化算力摄像头设备产品应符合本比选公告第四条“设备要求”及本项目比选文件要求（须提供承诺函）。
3.业绩要求：比选申请人须提供近三年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）同类项目的业绩，比选申请人须至少提供3个同类项目业绩。同类项目指：定制化摄像头类、定制化摄像头软件类、定制化视频AI检测类、充电站智能运维监控类。比选申请人须提供合同扫描件。
4.信誉要求：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的比选申请人，其比选申请文件无效。（提供网站查询结果截图证明）
（2）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信名单（黑名单）的比选申请人，其比选申请文件无效。（提供网站查询结果截图证明）
（3）近3年内（2022年1月1日至比选申请文件递交截止之日）无不良行为记录，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。（须提供承诺函）
5.其它要求：比选申请人在人员、设备、工艺技术、资金、维护保养、应急处理等方面应具备相应实施能力。比选申请人需提供产品开发过程中的开发环境、知识产权策划、设计、交底书文案撰写等（须提供承诺函）
6.本次公开比选不接受联合体参加比选。
7.本次公开比选不接受代理商参加比选。
8.与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目的比选申请；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比选。否则，均视为无效投标。
四、设备要求
1.参选产品具备合法有效的中国质量认证中心证书（CQC证书），或承诺在中标后3月内须完成办理中国质量认证中心证书（CQC证书）。
2.质保期：质保及免费上门维护期为24个月。
五、完成期限
[bookmark: _Hlk204091506]1.完成期限：在收到比选人书面发货通知单后，10天内完成定制化算力摄像头设备供应、运输、调试，并保证设备具备全功能且可正常投入使用。（比选人的书面订货通知单将在发货通知单发出之前至少45天发出。）
2.交货地点：按比选人要求将定制化算力摄像头设备运送至比选人所要求的地点。
六、评标办法
本次评标办法采用综合评分法，资格后审。
七、比选文件的获取
1.凡有意参加比选竞争并符合第三条“比选申请人资格要求”的申请人，请于2025年7月31日至2025年8月5日通过四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）免费下载比选文件。
    2.比选文件费用和比选申请保证金费用的约定：
比选文件费用：无；
比选申请保证金金额：无
八、比选申请文件的递交及相关事宜
1.比选申请文件递交截止时间为2025年8月6日10时00分（北京时间，下同），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件送达至成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼会议室（洽谈室二）。逾期送达的或者未送达至指定地点或未按照比选文件要求密封的比选申请文件，比选人将不予受理。
2.比选人定于比选申请文件递交截止时间的同一时间、同一地点举行现场开标。
3.比选申请人如未参加开标的将视为默认开标结果。
九、发布公告的媒介
[bookmark: OLE_LINK2]本次比选公告和相关公示在四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）上发布。
十、联系方式
比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
地  址：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼
联系人：谢女士
[bookmark: OLE_LINK4]电  话：028-63911700
监督机构：四川蜀道新能源科技发展有限公司招标工作领导小组
监督电话：028-63915679

比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
      2025年7月31日
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[bookmark: _Toc22342][bookmark: _Toc14298][bookmark: _Toc188260934][bookmark: _Toc496657997][bookmark: _Toc16635][bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc14015]第二章 比选申请人须知
[bookmark: _Hlk203473407]比选申请人须知前附表
《比选申请人须知前附表》是用于进一步明确《比选申请人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《比选申请人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与须知不一致的，以前附表内容为准。

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	比选人
	比 选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
地址：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼
电话：028-63911700
联系人：谢女士

	2
	项目名称
	定制化算力摄像头设备采购

	3
	交货地点
	见比选公告。

	4
	资金情况
	比选人自筹，已落实。

	5
	★比选范围
	根据公司业务管理需求，为推进新能源充电业务提质发展，实现新建服务区充电场站上视频、安全告警、远程喊话的统一管理，计划采购定制化算力摄像头（预计450台，根据公司实际应用需求计量）、定制化算力摄像头配套运营监控管理平台接入授权采购，包含但不限于设备封装外壳的定制化设计制作、供应、运输、调试等，保证实现全部定制化功能和实际使用。支持并协助开展算法扩展。

	6
	★完成期限
	在收到比选人书面发货通知单后，10天内完成定制化算力摄像头设备供应、运输、调试，并保证设备具备全功能且可正常投入使用。（比选人的书面订货通知单将在发货通知单发出之前至少45天发出。）

	7
	★是否接受联合体申请
	不接受

	8
	★比选申请人资格要求
	详比选公告

	9
	比选文件的组成
	（1） 比选公告
（二）比选申请人须知
（三）评标办法
（四）设备标准和要求
（五）合同条款及格式
（六）费用清单
（七）比选申请文件格式

	[bookmark: _Hlk203473532]10
	
比选申请人提出异议的时间

	时间：2025年8月5日12时00分之前

	
	
	形式：不提供比选申请人的信息，将须澄清的问题采用电邮形式传送至比选人指定邮箱935865694@qq.com。

	11
	比选文件澄清发出的形式
	比选人将以补遗书形式对比选文件进行澄清，补遗书公布在四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）上。

	[bookmark: _Hlk203473585]12
	比选申请人确认收到比选文件澄清
	时间：由比选申请人在比选人指定网站上自行查阅

	[bookmark: _Hlk203473638]
	
	1.形式：不要求比选申请人向比选人发出确认函。
2.比选申请人应在比选期间实时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。

	13
	比选文件修改发出的形式
	同比选文件澄清发出的形式。

	14
	踏勘现场
	不组织。比选申请人自行组织的，费用和安全自行负责。

	15
	比选预备会
	不召开。

	16
	偏离
	比选文件要求的技术标准不允许偏离

	17
	比选申请文件的组成
	（一）比选申请函及附录
（二）法定代表人身份证明及授权委托书
（三）技术方案
（四）资格审查资料
（五）其他资料
（六）费用报价单
（七）设备主要参数和要求响应表

	18
	增值税税金的计算
方法
	一般计税办法，比选申请报价为含税价。

	19
	报价方式
	含税单价；
 降幅比例；

	20
	构成比选申请文件的其他材料
	见“第七章 比选申请文件格式”

	21
	★最高比选申请限价
	1.最高比选申请单价限价为：含税人民币2198元。（大写：贰仟壹佰玖拾捌元整）。详见比选文件第六章费用构成。
2.比选申请报价不得超过比选人公布的最高比选申请限价，否则按否决比选申请处理。

	22
	★比选申请有效期
	自比选申请文件递交截止时间起计算60天

	23
	★报价唯一
	本次比选报价为一次性报价；只能有一个有效报价，不能进行选择性报价；不接受具有附加条件的报价；不接受报价外的额外优惠、特殊优惠及赠送（或零报价）等报价方式

	24
	★比选申请文件递交截止时间
	2025年8月6日10时00分（北京时间）

	25
	★是否允许递交
备选比选申请方案
	不允许
□允许
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	26
	★签字、盖章要求
	1.所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得由他人代签，不得使用盖章（如签名章、签字章等）代替。
2.所有要求盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效申请文件。
3.“比选申请文件格式”中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自申请比选而不委托代理人申请，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人申请，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。
4.比选申请文件若有修改，修改处应由比选申请人法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章（鲜章）。

	27
	★比选申请文件
格式
	1.比选申请人不得对比选文件格式中的实质性内容进行删减或修改（注解除外）。
2.比选申请人可以在格式内容之后另行说明和增加相关的内容。另行说明或自行增加的内容、以及按比选申请文件格式在空格（下划线）由比选申请人填写的内容，不得与比选文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
3.比选申请文件应对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。
4.比选申请文件应内容完整，字迹清晰可辨。字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、比选申请价格的，其比选申请文件无效。
5.比选申请文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹模糊的，评审委员会可要求比选申请人提供原件核验。

	28
	★正、副本
	正本1份，副本1份。副本以电子档U盘形式递交，内容为：正本的电子档扫描件,当正副本内容不一致的以纸质版正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由比选申请人自行承担。

	29
	装订
	（1）比选申请文件的正本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制或复制。
（2）比选申请文件的正本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。
（3）比选申请文件应严格按照第七章“比选申请文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。
（4）比选申请文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。
（5）修改的比选申请文件的装订也应按本要求办理。

	30
	包装和密封
	（1）比选申请文件的正本和副本应分开包装，正本一个包装，副本一个包装。
（2）每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，在封套的封口处加盖比选申请人单位章。
（3）每一个包装的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

	31
	封套上写明
	比选人名称：四川蜀道新能源科技发展有限公司
比选申请人的地址：
比选申请人的全称：
[bookmark: _GoBack]（项目名称）比选申请文件在2025年8月6日10时00分前不得开启。

	32
	是否退还比选
申请文件
	否

	33
	开标时间和地点
	开标时间：同比选申请文件递交截止时间

	
	
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]开标地点：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼会议室（洽谈室二）

	34
	开标程序
	开标顺序：不分递交先后顺序随机开启

	35
	评审办法
	综合评分法。具体见第三章 “评标办法”。

	36
	是否授权评审委员会确定中选人
	否，由评审委员会推荐1～3名中选候选人（若不足3名时按实际数量推荐），综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以商务和技术部分合计得分高的。

	37
	履约担保
	不要求

	38
	签订合同
	（1）签约合同价：经修正后中选人的比选申请报价；
（2）比选人和中选人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同，合同的标的、价格、质量、安全、履行期限等主要条款应当与比选文件的合同内容一致。比选人和中选人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；
（3）中选人拒签合同的，比选人取消其中标资格。

	39
	★分包
	本项目严禁转包和分包。

	40
	重新比选
	有下列情形之一的，比选人应重新比选：
（1） 比选申请截止时间止，递交比选申请文件的比选申请人少于3个的；
（2） 评审委员会评审后否决所有比选申请的；
（3） 中选人未能与比选人签订合同协议的；
（4） 法律规定的其他情形。

	41
	★限制参选的情形
	1. 为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2. 被责令停业的；
3. 被暂停或取消投标资格的；
4. 财产被接管或冻结的；
5. 在最近三年内有骗取中选或严重违约的；
6. 与比选人存在利害关系且可能影响招标公正性的；
7. 在最近三年内比选申请人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；
8. 根据国家或四川省有关部门制定的其他联合惩戒措施规范性文件（联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与政府采购活动），被列为联合惩戒对象的。
9. 弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为的；
10. 与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，均视为无效投标。
11. 不符合相关法律法规及本次比选文件要求的情形。

	42
	★比选申请文件的真实性要求
	1. 比选申请人所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）应不存在弄虚作假或隐瞒。
2. 比选申请人声明不存在限制参选的情形但被发现存在限制参选情形的，属于隐瞒情形。
3. 如比选申请文件存在弄虚作假或隐瞒，在评审阶段发现的，评标委员会应将该比选申请文件作否决投标处理；中选候选人确定后发现的，比选人可以取消中选候选人或中选人资格。

	43
	比选文件内容冲突的解决及优先适用次序
	1. 比选文件中比选人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。
2. 比选申请人须知前附表和比选文件中“注”的内容与正文不一致时，以比选申请人须知前附表和比选文件中“注”的内容为准。
3. 对比选文件的内容理解有争议的，由比选人按照比选文件所使用的词句、比选文件的有关条款、招标的目的、习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思，有两种以上解释的，作出不利于比选申请人一方的解释。

	44
	知识产权
	构成本比选文件各组成部分的文件，未经比选人书面同意，比选申请人不得擅自复印和用于非本比选项目所需的其他目的。
比选人全部或者部分使用未中标的比选申请文件中的技术成果或技术方案时，无需征得其书面同意。

	45
	保密
	未经比选人书面同意，参与比选活动的比选申请人不得向任何第三方透露、泄露本项目的情况、资料、技术，否则，比选人将依法追究比选申请人的责任。

	46
	特别注意

	如本比选文件比选申请人须知前附表所述内容与比选文件比选申请人须知正文部分中表述不明时，以比选申请人须知前附表的所述内容为准。

	
	
	比选文件中 “★”号条款为比选文件规定的实质性要求。未实质性响应比选文件中 “★”号条款，视为重大偏差（报价详细评审的重大偏差另行约定），比选申请文件无效。

	47
	监督部门
	四川蜀道新能源科技发展有限公司招标工作领导小组
地    址：成都市创业路1号剑恒发展中心14楼
电    话：028-63915679
比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议需要投诉的，应当在中选候选人公示期间提出，公示时间结束后不予受理。



一、总则
1 项目概况
（1）本比选文件仅适用于本次比选采购项目。
（2）本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。
（3）本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。
（4）本次比选范围：见比选申请人须知前附表。
（5）完成期限：见比选申请人须知前附表。
2 比选申请人要求
2.1 比选申请人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见比选申请人须知前附表；
（2）信誉要求：见比选申请人须知前附表；
（3）业绩要求：见比选申请人须知前附表；
（4）设备要求：见比选申请人须知前附表；
（5）其它要求：见比选申请人须知前附表。
2.2 比选申请人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被责令停业的；
（3）被暂停或取消投标资格的；
（4）财产被接管或冻结的；
（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约。
3 费用承担
比选申请人准备和参加比选发生的费用自理。
4 保密
参与比选的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违规者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc184635072]二、比选文件
1 比选文件的组成
本比选文件包括：
（1）比选公告
（2）比选申请人须知
（3）评标办法
（4）设备标准和要求
（5）合同条款及格式
（6）费用清单
（7）比选申请文件格式
2 比选文件的澄清和修改
[bookmark: _Toc144974513]详见比选申请人须知前附表。
[bookmark: _Toc184635073]三、比选申请文件
1 比选申请文件的组成
（1）比选申请函及附录
（2）法定代表人身份证明及授权委托书
（3）技术方案
（4）资格审查资料
（5）其他资料
（6）费用报价单
（7）设备主要参数和要求响应表
比选申请文件应真实、可靠，不得有隐瞒、欺诈行为，否则将取消比选申请资格，如中标，将取消中选人资格，且保留追究其责任的权利。
比选申请人应使用本比选文件提供的格式编制比选申请文件，可按同样格式扩展使用。
2 比选申请有效期
（1）在比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。
（2）出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。
3 资格审查资料
（1）“比选申请人基本情况表”应附比选申请人营业执照副本的证明等材料的复印件。
（2）“信誉、真实性”等条件需由比选申请人按比选文件要求附相应证明材料或作出相应的承诺。
4 比选申请文件的编制
（1）比选申请文件应按第七章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，比选申请函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。
（2）比选申请文件应当对比选文件有关比选范围、比选申请有效期、设备要求、完成期限等实质性内容作出响应。
（3）比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。
[bookmark: _Toc184635074]四、比选申请文件的递交
1 比选申请文件的递交
（1）比选申请人应在比选申请人须知前附表中规定的比选申请文件递交截止时间前递交比选申请文件。
（2）比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。
（3）除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。
（4）逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
2 比选申请文件的修改与撤回
（1）在比选申请人须知前附表规定的比选申请截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。
（2）比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照第二章比选申请人须知前附表的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。
（3）修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第三、第四项规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc184635075]五、开标
1 开标时间和地点
比选人在比选申请人须知前附表规定的比选申请文件递交截止时间（开标时间）和开标地点开标，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
2开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在比选申请文件递交截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、监督人、记录人等有关人员姓名；
（4）按照比选申请人须知前附表的规定确定并宣布比选申请文件开标顺序；
（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布比选申请人名称、比选申请报价及其他内容，并记录在案；
（6）开标结束。
[bookmark: _Toc184635076]六、评标
1 评标委员会
评标由比选人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数及确定方式见比选申请人须知前附表。
评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）比选人或比选申请人的法定代表人的近亲属；
（2）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc184635077]七、合同签订
1 定标方式
比选人依据评标委员会推荐的中选候选人确定中选人，评标委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。
2 中标通知
比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中标通知书。
3 签订合同
比选人和中选人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格；给比选人造成损失的，中选人还应当对比选人予以赔偿。
[bookmark: _Toc184635078]八、重新比选
1 重新比选
有下列情形之一的，比选人将重新招标：
（1）比选申请文件递交截止时间止，比选申请人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有比选申请文件的。
[bookmark: _Toc184635079]九、纪律和监督
1 对比选人的纪律要求
比选人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
2 对比选申请人的纪律要求
比选申请人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
5 投诉
比选申请人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向监督部门投诉。
[bookmark: _Toc496658007]


[bookmark: _Toc31228][bookmark: _Toc26683][bookmark: _Toc9499][bookmark: _Toc12971][bookmark: _Toc6437][bookmark: _bookmark125][bookmark: _Toc291595859]第三章 评标办法（综合评分法）
（一）评标办法前附表


	条款号
	评审因素与评审标准

	



1
	



评标方法
	（1）评标委员会按照形式、资格、响应性评审标准进行评审，通过形式、资格、响应性评审的比选申请人通过初步评审。对通过初步评审的所有比选申请人，按照本评标办法前附表的规定，对商务部分、技术部分以及报价部分进行综合评分，然后按照比选申请人的综合得分由高到低的顺序推荐3名中选候选人（若不足3名时，按实际数量推荐）。
（2）若比选申请人综合得分相等时，评标委员会按照以下优先顺序推荐中选候选人：报价更低的比选申请人优先，报价相等的，以技术部分得分高的优先；若上述因素仍不能排定顺序的，由评标委员会自主确定。

	2
	形式评审
标准
	比选申请人名称
	与营业执照上的公司名称一致。

	
	
	签字、盖章要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第26项规定

	
	
	递交备选比选申请方案
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第25项规定

	
	
	比选申请文件格式
	符合第七章“比选申请文件格式”和第二章“比选申请人须知前附表”第27项规定

	
	
	正、副本
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第28项规定

	
	
	报价唯一
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第23项要求

	
	
	
以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。

	3
	资格评审
标准
	资质要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定

	
	
	设备要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定

	
	
	其它要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定

	
	
	联合体申请
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第7项规定

	
	
	真实性要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第42项规定

	
	
	限制参选的情形
	不存在第二章“比选申请人须知前附表”第41项中任一情形

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。

	
4
	
响应性评审
标准
	比选范围
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第5项规定

	
	
	完成期限
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第6项规定

	
	
	分包
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第39项规定

	
	
	比选申请有效期
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第22项规定

	
	
	最高比选申请限价
	未超过第二章“比选申请人须知前附表”第21项规定的最高比选申请限价

	
	
	合同条款
	接受第五章“合同条款及格式”所有内容

	
	
	设备主要参数和要求
	符合第四章“设备标准和要求”中的实质性要求和条件 

	
	
	其他
	符合比选申请人须知规定

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。

	5
	分值构成
（总分100分）
	（1）商务部分：20分
（2）技术部分：50分
（3）报价部分：30分

	6
	评标基准价
计算
	一、评标基准价：
1、当通过形式、资格评审的有效投标报价在五家以上时（含五家），评标基准价为经评审的有效投标报价中去掉最高报价和最低报价后其余有效投标报价总和的算术平均值。
2、当通过形式、资格评审的有效投标报价在五家以内时，评标基准价为经评审的有效投标报价总和的算术平均值。
3、以上计算过程和计算结果均保留小数点后两位，第三位四舍五入。
二、通过初步评审的比选申请人报价经复核若具有算术性错误，按修正后的报价为准。

	7
	比选申请报价的偏差率计算
	偏差率=100%×｜（比选申请报价-评标基准价）/评标基准价｜
（取小数点2位，四舍五入）

	8
	评分标准
	（1）商务部分评分标准：详见详细评审标准
（2）技术部分评分标准：详见详细评审标准
（3）报价部分评分标准：详见详细评审标准

	需要补充的其他内容

	9
	澄清和说明
	（1）比选申请人收到问题澄清通知后必须在规定时间内以书面（含传真）形式给予答复，比选申请人的澄清必须加盖比选申请人单位章或由法定代表人或其委托代理人签字；
（2）若未影响到中选候选人排序，则可不要求比选申请人澄清。



A.商务部分（满分20分）
	序号
	评审因素
	评审因素分值
	各评审因素细分项
	分值
	评分标准

	1
	
商务部分

	20分
	类似业绩
	20分
	满足资格审查业绩要求得12分，除满足资格审查业绩要求外，近三年（2022年1月1日起至比选申请文件递交截止日）比选申请人每具有1个类似业绩得4分，本项最多得20分。
注：以上业绩须提供合同关键页复印件（至少须包含签署页、盖章页，并能清楚反映业绩的工作内容和签订时间等）证明。




B.技术部分（满分50分）
	序号
	评审因素
	评审因素分值
	各评审因素细分项
	分值
	评分标准

	1
	技术部分
	50分
	定制化算力摄像头主要功能要求
	30分
	1.设备支持火苗检测、烟雾检测、积水检测、充电枪检测、人员跌倒检测功能，具备上诉功能3个检测功能则满足基本条件，得12分；每超过一个加4分，满分不超过20分；
2、设备支持2个区域同时检测，具备上述功能则满足基本条件，得2分，每增加1个区域同时检测加1分，满分不超过4分；
3、设备支持3个目标种类同时检测，具备上诉功能则满足基本条件，得3分，每增加一个目标种类同时检测加1分，满分不超过6分。

	
	
	
	定制化算力摄像头配套运营监控管理平台功能要求 
	10分
	1.管理平台支持9宫格播放，支持单路视频预览、回看、PTZ控制，满足得2分，不满足不得分；
2.管理平台支持多品牌摄像头接入统一管理，满足得2分，不满足不得分；
3.管理平台支持AI告警功能，满足得2分，不满足不得分；
4.管理平台支持单站管理功能，远程喊话功能，满足得4分，不满足不得分。
注：上述第 1-2条功能须提供功能说明书(含截图或承诺函等相关证明)；3-4条要求须提供相应的证书复印件，如未提供则不得分）。

	
	
	
	售后服务方案
	10分
	1.对比选申请人针对本项目提供的售后服务方案进行评审。方案内容包含但不限于①售后服务方案②售后服务承诺③售后保障措施及培训计划等。优得5.2-6分，良得4.3-5.1分，差得3.6-4.2分，无不得分。
2.投标人在四川省内设有本地化售后服务机构的得2分。（证明材料：须同时提供售后服务机构办公场地照片、服务机构有效期内的房屋产权证明或房屋租赁合同或场地使用证明。）
3.本地售后服务机构具有专业售后服务人员，人数≥1人得2分，其余不得分。（需提供身份证，及相关在职证明。）


	序号
	评审因素
	评审因素评分值
	各评审因素细分项
	分值
	评分标准

	1
	报价部分
	30分
	比选报价
	30分
	1 比选申请报价=基准价时，报价得分值C为满分30分。
2 比选申请报价＞基准价：
报价得分C=30-偏差率×100×E，E取1.2
3 比选申请报价＜基准价：
报价得分C=30-偏差率×100×E，E取1.0


C.报价部分（满分30分）
[bookmark: _bookmark126]一、评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐前三名中选候选人。
二、评审标准
1.初步评审标准
1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.分值构成与评分标准
2.1分值构成
分值构成（总分100分）：见评标办法前附表；
2.2  评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.3投标报价的偏差率计算
（1）评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
（2）评标价的算术性错误修正方法：比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的以单价金额为准修正总价但单价金额小数点有明显错误的除外。
2.4评分标准
（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）报价部分评分标准：见评标办法前附表。
三、评标程序
1.初步评审
1.1评标委员会依据本章规定的标准对比选申请文件进行初步评审（形式评审、资格评审以及响应性评审）。有一项不符合评审标准的，其投标予以否决。
    1.2商务及技术文件详细评审
2.详细评审
2.1评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值对通过初步评审的比选申请人进行打分，并计算出评估得分。
（1）按评标办法前附表规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
（2）按标办法前附表规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
（3）按标办法前附表规定的评审因素和分值对报价部分计算出报价得分C。
2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 评标委员会可以根据评标现场情况，将保留小数点位数往后顺延。
2.3 比选申请人的商务、技术和报价得分=A+B+C
2.4 评标委员会发现比选申请人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其比选申请文件作否决处理。
 四、比选申请文件的澄清和说明
1.在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明。比选申请人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
2.澄清和说明不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。比选申请人的书面澄清、说明属于比选申请文件的组成部分。
3.评标委员会不得暗示或者诱导比选申请人作出澄清、说明，对比选申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
4.凡超出比选文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
五、否决投标
本章评标办法中未列明的要求，均不得作为否决投标的条件。
六、评标结果
1.评标委员会将按照评标办法前附表内容推荐中选候选人。
[bookmark: _Toc496658008]2.评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

[bookmark: _Toc19411][bookmark: _Toc21410][bookmark: _Toc20201][bookmark: _Toc10526]第四章 设备标准和要求
一、设备规格及功能要求
	定制化算力摄像头性能指标

	供电要求
	支持POE供电

	配件要求
	无额外配件

	设备形态要求
	机体形态为枪机；有效像素≥400万像素；

	硬件性能指标要求
	芯片算力2.0Tops@int8
内存 1G，内置存储≥8GB

	网络接入要求
	百兆以太网口

	成像要求
	不低于1/2.7"  CMOS；
夜间可自适应调节ISP

	夜视要求
	支持全彩夜视，智能全彩夜视；全彩距离≥10米;

	编码能力
	视频支持H.264、H.265编码格式，帧率≥15帧；音频须支持G711A编码格式

	图像要求
	自动调节色度、亮度、对比度等；支持3D降噪；支持自动曝光；支持自动白平衡；

	算法要求
	支持火苗检测、烟雾检测、积水检测、充电枪检测、人员跌倒检测功能中至少三项算法

	存储拓展
	支持TF卡拓展，最大支持512GB

	恢复出厂设置要求
	具备恢复出厂设置按钮

	防护要求
	不低于IP66,防水防尘

	网络接入功能
	具备接入有线网络能力，接口要求：10M/100M以太网口

	ONVIF功能要求
	支持ONVIF协议

	信令传输要求
	设备具备通信加密能力

	Web访问控制要求
	设备缺省关闭web服务

	网络服务策略要求
	设备须保证端口安全

	国标协议
	支持GB28181，盒子可通过国标协议接入终端服务平台

	国标告警
	设备须支持推送国标告警能力

	取流要求
	支持平台通过sip协议描述字段，实现对主/子码流的同时稳定取流要求

	固件升级
	设备须支持远程对设备固件进行升级和降级操作

	实时流查看
	设备须支持远程通过终端平台查看设备预览画面

	分辨率切换
	设备须支持终端平台远程切换设备分码流辨率能力

	设备重启
	设备须支持终端平台通过终端控制协议对设备进行重启操作

	
	设备须具备自动重启功能并支持终端平台远程配置

	设备恢复出厂
	设备须支持终端平台通过终端控制协议对设备进行恢复出厂配置

	网络配置
	设备须支持终端平台对设备的网络功能进行配置

	
	网络设置功能包括网络切换，动静态转换，IP设置等

	国标配置
	设备须支持终端平台通过终端控制协议对设备的国标配置项进行配置

	视频配置
	设备须支持平台通过终端控制协议读取和配置设备图像的码流帧率、分辨率、图像质量、编码方式等

	专线网络支持要求
	设备须支持在接入专线网络下功能可用

	日志上报
	设备须严格按照平台的日志上报要求上报设备日志

	内置存储录像
	设备支持本地循环录像以及终端平台远程设置本地录像配置能力

	双向语音
	设备须支持与平台的双向语音对讲功能

	AI算法信息上报
	上报设备算法信息，算法信息包括但不限于支持算法类型，当前运行算法类型，算法MD5,各算法版本等

	AI算法
	设备具备人流/车流统计，道路积水、烟火检测、人员跌倒、充电枪检测等AI检测能力，可定制化算法

	人车非全目标抓拍
	对进入区域的人员、车辆、非机动车进行抓拍
支持人员、车辆结构化信息输出

	车牌识别
	支持对画面中的机动车车牌进行识别

	人流统计/车流统计
	对画面内通行的人员或车辆进行流量统计

	烟火检测
	检测识别区域范围内的火苗、烟雾

	跌倒检测
	检测识别范围内的人员跌倒

	事件短视频
	支持对行为类或动态事件录制短视频作为重要证据链

	AI算法操作
	设备支持远程切换当前运行算法

	
	设备支持配置检测区域

	
	设备配置算法布防时间

	
	设备支持推送告警消息

	
	支持算法扩展

	系统配套
	提供独立可私有化部署的SaaS平台，用于视频接入、AI告警以及设备的批量算法配置、升级、参数设置等操作



二、设备外观及包装要求
按照比选人要求支持定制化外观及包装。
三、平台接入授权
每个定制化算力摄像头的管理平台接入授权是一个独立的电子证书，电子证书通过序列号方式下发给单个定制化算力摄像头，从而实现管理平台对单个定制化算力摄像头的接入、功能开通进行授权和管控。
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第五章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc11954][bookmark: _Toc496658015][bookmark: _Toc188260937]合同编号：


设备采购合同



项 目 名 称： 定制化算力摄像头设备采购项目                    
      采购方（甲方）：四川蜀道新能源科技发展有限公司
      供应方（乙方）：                                                  
签 订 时 间：                                        
      签 订 地 点：                                        
      有 效 期 限：                                    












[bookmark: _Toc6845][bookmark: _Toc27652][bookmark: _Toc26840][bookmark: _Toc15046][bookmark: _Toc11968]设备采购合同

采购方（甲方）：  四川蜀道新能源科技发展有限公司  
供应方（乙方）：                                  

甲方因生产经营需要，向乙方采购定制化算力摄像头设备。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
一、甲方采购乙方产品内容如下：
	型号
	品牌
	品名
	数量（台）
	税率
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	
	
	定制化算力摄像头
	
	 %
	
	
	

	
	
	定制化算力摄像头授权
	
	 %
	
	
	


1. 乙方向甲方交付合同约定的定制化算力摄像头设备，该设备由乙方负责包装，保证符合国家（国际）安全、环保要求。
[bookmark: OLE_LINK1]2.乙方向甲方交付合同约定的定制化算力摄像头设备，同时提供产品说明书、包装清单、产品检验合格书、保修证书等相关资料。
3.完成期限：乙方在收到甲方书面发货通知单后，10天内完成定制化算力摄像头设备供应、运输、调试，并保证设备具备全功能且可正常投入使用。（甲方的书面订货通知单应在其发货通知单至少提前45天发出。）
4.本合同甲方书面订货通知单首批次拟采购最小订货量为200台，超出后的批次订货量以甲方实际订货量为准。
5.乙方负责定制化算力摄像头设备（包含配件）的运输及调试工作。
6.乙方按甲方要求将定制化算力摄像头设备接入甲方指定的运营监控管理平台。
二、货款支付
1.本合同暂定货款总额为含税人民币：             （大写：      ），增值税税率为   %。该金额包括但不限于本合同定制化算力摄像头设备的设计费、运输费、调试费、保险费、税费等一切费用。
2.合同数量为暂定量，最终实际采购设备数量以甲方书面订货通知单以及实际收货的设备数量为准，若最终实际采购设备数量与拟采购设备数量不一致，乙方不得以此为由向甲方索赔。
3.具体支付方式和时间如下：定制化算力摄像设备供应、运输、调试，并保证实现全部功能和实际使用，经甲方验收合格后，双方按甲方实际采购单及实际收货数量办理结算，双方结算确认后，乙方按结算金额申请支付货款。在收到乙方提供的100%该实际供货定制化算力摄像价款的增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方一次性支付实际供货定制化算力摄像设备结算价款的95%，剩余5%货款一次性扣留作为质量保证金，待质保期和维护期结束，甲方核实无误后乙方申请支付，甲方接到乙方付款申请后无息退还支付质量保证金。
甲方开票信息如下：
账户名称：四川蜀道新能源科技发展有限公司
税    号：91510100MA6ARPET9E
开户银行： 中国建设银行成都第三支行
账    号：51050143630800004340
地    址： 成都高新区创业路1号1栋14楼1401、1402号
电    话：028-6876 1709
乙方收款账户信息如下：
户    名：                                      
帐    号：                                      
开户银行：                                      
三、运输、交付与验收
1.合同签订后，定制化算力摄像头设备由乙方负责包装、确定承运方并承担运输费用及风险。
2.合同签订后，乙方按甲方要求将定制化算力摄像头设备运送至甲方所要求的地点。
3.合同签订后，乙方正式将定制化算力摄像头完成调试合格交付甲方之前，其存放由乙方负责，并承担相应费用及风险。若定制化算力摄像头设备运输需购买商业保险，其保险费用由乙方承担。
4.乙方按甲方要求将废旧摄像头设备运输至指定地点。
四、调试与售后服务
1.定制化算力摄像头设备运输到货后，乙方应按甲方要求立即开展调试、接入运营平台、试运行等工作。
2.所供定制化算力摄像头设备质量保证期及免费上门维护期为_24_个月，从验收合格并正式交付之日起计算。质保期及维护期内若因非人为原因造成定制化算力摄像头设备故障的，由乙方接到甲方通知后8小时内指派专业人员前往算力摄像头设备所在地进行免费维修，48小时内完成维修工作。如需更换部件，由乙方进行部件免费更换，并承担相关费用。
3.若因人为原因、正常使用磨损、超过质量保证期、不可抗力等原因造成定制化算力摄像头设备故障的，接到甲方通知后乙方8小时内指派专业人员进行有偿维修，48小时内完成维修工作。维修费用由乙方按不超过市场价 80% 收取，具体以维修发生时双方确认为准。
五、双方的权利与义务
1.甲方的权利与义务
（1）甲方有权随时监督乙方对定制化算力摄像头设备出货、运输、调试、接入运营平台、试运行等情况，并提出合理的建议。
（2）甲方有权在定制化算力摄像头设备不符合质量标准、合同约定的情况下向乙方要求免费更换或退货。
（3）甲方应按时、足额支付合同价款。
（4）若甲方在合同生效后要求变更定制化算力摄像头设备的品种、规格、质量或包装规格，应支付乙方因变更部分所产生的费用（包括但不仅限于定制化算力摄像头设备差价、运输费用、人力费用等）。
（5）甲方接收、放置、调试、使用定制化算力摄像头设备，应按规范流程进行操作。
（6）甲方按定制化算力摄像头设备的保养手册要求对设备进行定期保养，以延长设备的使用寿命，提高设备使用价值。
2.乙方的权利与义务
（1）乙方保证定制化算力摄像头设备符合国家标准，行业标准及出厂检验合格标准，保证为原厂全新设备。
（2）乙方应保证定制化算力摄像头设备的品种、规格、质量、技术要求符合本合同的约定。
（3）乙方应按本合同的约定提供调试、接入运营平台、试运行、指导、售后等项目的服务。
（4）若因质量原因造成甲方要求更换、退回部分或全部定制化算力摄像头设备的，乙方无条件同意更换或退回，且产生的费用由乙方承担，若因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
（5）乙方应对甲方相关人员进行设备使用、保养、故障解决等指导培训。
（6）乙方在质保期内须在全年法定节假日前对所售设备开展巡查，每季度至少开展一次专项检查，及时处理问题隐患。为甲方提供检测报告及处理情况报告。乙方开展巡查检查工作应邀请甲方参与。
（7）乙方自行承担调试过程中的全部安全责任。
六、保密
乙方及其工作人员及关联合作方在对工作中接触、了解到的有关甲方生产、经营、管理、技术和对外联系活动中的资料、数据、商业秘密等，负有保守秘密的责任。如因乙方、乙方工作人员或乙方关联合作方原因导致甲方资料、数据、商业秘密等泄漏造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。
七、违约责任
[bookmark: _Toc10411][bookmark: _Toc27566][bookmark: _Toc29090][bookmark: _Toc7979]1.若乙方未按合同约定时间完成设备运输、调试、接入运营平台、试运行、验收等，每延期一天，乙方应偿付甲方此批货物货款总额0.5%的违约金；延期超过5天，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付此批货物货款总额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。
[bookmark: _Toc15664]2.乙方应全面履行切实履行各自义务，否则视为违约，若因乙方违约行为造成对方或第三方损失的，该方应对对方或第三方损失进行赔偿，赔偿范围包括但不限于对方因此受到的损失、罚款、向第三方支付的赔偿金、诉讼费及律师费等。
八、争议解决
本合同在履行过程中如果发生争议，双方应协商解决；协商不成的，双方均可向甲方所在地法院起诉。
九、附则
1.本合同履行过程中，若定制化算力摄像头设备价款等内容有所变更，必须经甲、乙双方协商后另行约定并签订补充协议。
2.本合同在履行期间，如有未尽事宜，须经甲、乙双方协商并签订补充协议。
3.本合同以及相关补充协议须经双方法定代表人/授权签约代表签字并加盖公章后生效，相关补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。具有同等法律效力。

附件：1.《廉政合同》
2.书面订货通知单
3.书面发货通知单
4.请款函

         

甲方：                        乙方：
四川蜀道新能源科技发展         
有限公司（盖章）             （盖章）
法定代表人或                  法定代表人或
其委托代理人：                其委托代理人：       

签订时间：    年    月    日  
签订地点：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心 


附件1.
廉政合同
编 号：SDXNY-XXX-2025-XXX
为共同维护公平、公正、廉洁的市场秩序，防止商业贿赂，避免违规违纪行为的发生，共同维护职业行为的廉洁性，甲乙双方在四川蜀道新能源科技发展有限公司定制化算力摄像头设备采购《设备采购合同》的签订及实施过程中，应共同遵守以下条款：
第一条  甲乙双方的权利和义务
1.严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
2.严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。
3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反相关管理规章制度。
4.建立健全相关机制，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
1.甲方及其工作人员不索取或接受乙方提供的土特产、礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业回扣等一切物质性利益，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。 
2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请、娱乐活动和旅游考察，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便等。
4.甲方工作人员不介绍自己的配偶、子女或其他特定关系人与乙方企业发生经济业务关系。
第三条  乙方的义务
1.乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠土特产、礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业回扣等一切物质性利益。
2.乙方不以任何理由安排甲方工作人员参加宴请、娱乐活动、旅游考察等消费活动。
3.乙方不以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人承担的任何费用。
4.乙方不为甲方工作人员及其配偶、子女或其他特定关系人在本企业投资入股或赠送“干股”。
第四条  责任追究
1.甲方工作人员违反廉政合同的，按照干部管理权限，依据有关规定给予党纪、行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关。
2.乙方及其工作人员违反廉政合同造成经济损失的，应予以赔偿；甲方有权视其情节轻重决定暂时停止或长期中止与乙方所有经济业务合同。
3.本合同作为附件，与定制化算力摄像头设备采购《设备采购合同》（合同编号：SDXNY-XXX-2025-XXX ）具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
4.本合同一式柒份，由甲方执伍份，乙方执贰份。
本页无正文，为合同签署页。
	甲方（盖章）：四川蜀道新能源科技发展有限公司
	乙方（盖章）：              

	法定代表人：
或委托代理人（签字或盖章）：
	法定代表人：
或委托代理人（签字或盖章）：

	签订日期：  年 月  日            签订日期：  年 月  日




附件2.

定制化算力摄像头设备订货通知单
	型号
	品名
	数量（台）
	备注

	
	
	
	









四川蜀道新能源科技发展有限公司
年     月    日


附件3.

定制化算力摄像头设备发货通知单
	型号
	品名
	数量（台）
	发货地点
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








四川蜀道新能源科技发展有限公司
年     月    日

附件4.
请款函​
致：四川蜀道新能源科技发展有限公司
根据双方签订的《定制化算力摄像头设备供货合同》，我方已按约定完成阶段性供货，现申请该阶段款项，具体信息如下：​
本阶段供货完成时间：年 月 日​
本阶段请款金额：人民币      元（大写：       ）​
请款事由：本阶段完成     台定制化算力摄像头设备供货及相关服务​
备注：本阶段供货清单​
​
​
	序号
	型号
	品名
	数量（台）
	发货地点
	单价（元）
	本次供货金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	





 公司盖章
年     月    日



[bookmark: _Toc10826][bookmark: _Toc23697][bookmark: _Toc496658021]第六章 费用清单
（最高比选申请单价限价）
	序号
	设备名称
	含税单价
(元)
	备注

	1
	定制化算力摄像头设备 
	1668
	

	2
	定制化算力摄像头配套运营监控管理平台接入授权
	530
	

	包含设计费、运输费、调试费、保险费、调试费、税费等一切费用



[bookmark: _Toc18245][bookmark: _Toc17951][bookmark: _Toc22919][bookmark: _Toc3263][bookmark: _Toc15481]第七章  比选申请文件格式


四川蜀道新能源科技发展有限公司
定制化算力摄像头设备采购


比选申请文件




比选申请人：            （单位全称）（盖单位章）
年  月   日
[bookmark: _Toc197944303][bookmark: _Toc206521571]
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一、比选申请函及附录

1-1 比选申请函

        （比选人名称） ：
1.我方已仔细研究了   （项目名称）  比选文件的全部内容（含补遗书）后，愿意以人民币      元（大写：     ，含增值税专用发票   %）（小数点保留2位）作为单价报价，按合同约定实施和完成所有工作内容、提交符合合同约定的产品设备。
2.在合同协议书正式签署生效之前，本申请函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3.我方承诺在比选文件规定的比选申请文件递交截止日期后不撤销比选申请文件。
4.如我方中选，我方承诺：
（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部工作内容；
（4）随同本申请函递交的申请函附录及比选申请文件的所有内容及附件均可以用作合同文件的组成部分。
5.我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6.          （其他补充说明）。


比选申请人：（单位全称）          （盖单位章）  
                               法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年 月 日



1-2比选申请函附录
	序 号
	条款名称
	约定内容
	比选申请人是否响应
填写（是/否）
	备注

	1
	比选范围
	是否响应比选文件要求
	
	

	2
	分包
	是否响应比选文件第二章比选申请人须知前附表中第39项分包规定
	
	

	3
	质保及维护期
	是否响应比选文件要求
	
	

	4
	比选申请有效期
	自比选申请文件递交截止时间起计算   天
	
	

	5
	合同条款及格式
	是否接受比选文件中合同条款全部内容
	
	








                             比选申请人：     （单位全称）      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年 月 日


1-3比选申请文件真实性和不存在限制参与比选情形声明

____________________（比选人名称）：
我方在此声明，所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。
经我方认真核查，本比选申请人不存在比选文件第二章“比选申请人须知”前附表中第41项和第42项规定的任何一种情形。
我方承诺，如存在以上两项中虚假投标行为，我方自愿按比选文件第二章“比选申请人须知”前附表第42项比选申请文件的真实性要求和其他有关规定承担责任。







比选申请人名称：____（单位全称）_____(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：______________（签字）
年  月  日






二、法定代表人身份证明及授权委托书
2-1授权委托书

本人    （姓名）系（比选申请人名称） 的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至比选申请有效期期满。
代理人无转委托权。
附：（1）法定代表人身份证明原件。
（2）委托代理人身份原件复印件。


比选申请人：（单位全称）    （盖单位章）

               法定代表人：______________（签字）
身份证号码：______________

委托代理人：______________(签字)
身份证号码：______________

年      月      日





2-2 法定代表人身份证明

            （比选人名称）：
姓名：    性别：    年龄：    职务：      系（比选申请人名称）的法定代表人。
特此证明。

法定代表人身份证影印件（双面）













比选申请人：（单位全称）（盖单位章）

年  月  日

三、技术方案
比选申请人根据第三章评标办法具体要求编制技术方案，其内容包括但不限于：
1.是否满足定制化算力摄像头主要功能要求
2.是否满足定制化算力摄像头配套运营监控管理平台功能要求
3.售后服务方案








四、资格审查资料
4-1比选申请人基本情况表
	企业名称
	

	地址
	

	法定代表人
	

	企业类型
	

	经营范围
	

	营业执照号
	
	邮政编码
	

	营业期限
	

	比选申请人
关联企业情况
	比选申请人应提供关联企业情况，包括：
（1）比选申请人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例：如比选申请人为上市公司，比选申请人应提供股权占公司股份总数 50 %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）比选申请人投资（控股）或管理的下属企业名称 、持有股权（出资额）比例；
（3）与比选申请人单位负责人 （即法定代表人） 为同一人的其他单位名称。



注：本表后必须附企业有效营业执照副本、基本帐户开户许可证或基本账户存款信息等资料影印件（彩色或黑白）并加盖比选申请人单位章。


                                  比选申请人：（单位全称）        （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：______________（签字）
年   月   日

4-2近年的类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	
签订日期
	合同总价
（万元）
	备注

	1
	（资格审查条件业绩）
	
	
	

	2
	（资格审查条件业绩）
	
	
	

	3
	（资格审查条件业绩）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




注：1.业绩要求是自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）的类似业绩。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]2.比选申请人须附合同协议书证明，合同协议书能清楚反映业绩的工作内容和签订时间等，若证明材料不能清晰反映，则该业绩不予认定。
3.序号1、2、3的类似业绩作为资格审查条件的类似业绩。


                                  比选申请人：  （单位全称）      （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：______________（签字）
年    月    日
4-3项目成员信息
	姓名
	专业
	学历
	拟在本项目任职
	工作经历简介
	备注

	


	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	




注：相关人员须附下述证明材料影印件（彩色或黑白）：
本地售后服务机构专业售后服务人员需提供身份证，及相关在职证明。






                                  比选申请人：（单位全称）       （盖单位章）  
                                   法定代表人或其委托代理人：   （签字）   
                                                        年    月   日


五、其他资料
5-1信誉及其他资料

1.“在信用中国”网站中比选申请人（单位）查询网页信息资料影印件。查询指引：进入‘信用中国’网站（https://www.creditchina.gov.cn/），在首页点击“信用服务”找到“失信被执行人”进入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），在查询栏中输入比选申请人（单位）全称及组织机构代码等信息，输入验证码，点击查询。
截图示例：
[image: C:/Users/admin/Desktop/图片1.png图片1]
2.国家企业信用信息公示系统比选申请人（单位）查询结果页截图证明，并加盖比选申请人单位章。
截图示例：
[image: 1680494219492]
3.比选申请人认为有必要提供的其他资料，并加盖比选申请人单位章。



5-2承诺函

（比选人名称）：
我方在此声明，我方近三年（2022年1月1日至今）内无不良行为记录，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。人员、设备、工艺技术、资金、维护保养、应急处理等方面应具备相应实施能力。所供应的定制化算力摄像头设备（材料）符合比选公告第四条“设备要求”及比选文件要求。所递交的比选申请文件真实可信（包括有关资料、澄清），不存在虚假（隐瞒）。
我方承诺，如我方中选，为所供应定制化算力摄像头设备提供2年（24个月）的质量保证及免费上门维护服务。
我方认真核查，不存在比选申请人须知规定的限制参与比选情形，若有虚假，自愿按比选文件规定承担责任。   




比选申请人：    （单位全称）    （盖单位章）
        法定代表人或其委托代理人：______________（签字）
年      月      日










5-3承诺函

（比选人名称）：​
我方作为本次 [比选项目名称] 的比选申请人，就提供产品开发过程中的相关材料事宜，郑重作出如下承诺：​
一、我方将按照比选文件的要求，完整、准确地提供产品开发过程中的开发环境相关资料，包括但不限于开发所使用的开源软件环境、开源开发工具等详细信息，确保所提供的开发环境资料真实反映产品开发时的实际情况。​
二、关于知识产权策划方面，我方会提供产品开发过程中知识产权的规划方案、风险评估及应对措施等材料，保证该策划符合相关法律法规及行业规范。​
三、关于产品设计资料方面，我方承诺提供产品的软件设计方案、硬件设计等详细文件，这些设计文件均为产品开发过程中的原始资料，不存在虚假、篡改等情况。​
四、关于交底书文案撰写方面，我方将提供产品开发过程中的技术交底书、设计交底书等文案，确保文案内容完整、清晰，能够准确传达产品开发的技术要点、设计思路等关键信息。​
五、我方保证所提供的上述所有材料均真实、合法、有效，不存在任何隐瞒、虚假陈述或重大遗漏。如因我方提供的材料不符合要求或存在虚假信息，给贵单位或相关方造成任何损失的，我方愿意承担由此产生的一切责任，包括但不限于取消我方的比选资格、赔偿相关损失等。​
特此承诺。​




比选申请人：    （单位全称）    （盖单位章）
        法定代表人或其委托代理人：______________（签字）
年      月      日


六、费用报价单
费用报价单
	内容
	型号
	税率
	含税单价（元）
	备注

	定制化算力摄像头设备 
	
	
	
	

	定制化算力摄像头配套运营监控管理平台接入授权
	
	
	
	



说明：
（1）比选申请人的分项报价不得超过限价。
（2）金额包括但不限于定制化算力摄像头设备的设计费、运输费、调试费、保险费、调试费、税费等一切费用。
（3）单位：人民币，元。

比选申请人：（单位全称）       （盖单位章）  
                                       法定代表人或其委托代理人：   （签字）   
                                                               年      月     日

七、设备主要参数和要求响应表
	序号
	项目
	技术性能指标要求
	比选申请人设备技术
性能指标描述
	是否响应（填是/否）

	1
	供电要求
	支持POE供电
	
	

	2
	配件要求
	无额外配件
	
	

	3
	设备形态要求
	机体形态为枪机；有效像素≥400万像素；
	
	

	4
	硬件性能指标要求
	芯片算力2.0Tops@int8
内存 1G，内置存储≥8GB
	
	

	5
	网络接入要求
	百兆以太网口
	
	

	6
	成像要求
	不低于1/2.7"  CMOS；
夜间可自适应调节ISP
	
	

	7
	夜视要求
	支持全彩夜视，智能全彩夜视；全彩距离≥10米;
	
	

	8
	编码能力
	视频支持H.264、H.265编码格式，帧率≥15帧；音频须支持G711A编码格式
	
	

	9
	图像要求
	自动调节色度、亮度、对比度等；支持3D降噪；支持自动曝光；支持自动白平衡；
	
	

	10
	算法要求
	支持火苗检测、烟雾检测、积水检测、充电枪检测、人员跌倒检测功能中至少三项算法
	
	

	11
	存储拓展
	支持TF卡拓展，最大支持512GB
	
	

	12
	恢复出厂设置要求
	具备恢复出厂设置按钮
	
	

	13
	防护要求
	不低于IP66,防水防尘
	
	

	14
	网络接入功能
	具备接入有线网络能力，接口要求：10M/100M以太网口
	
	

	15
	ONVIF功能要求
	支持ONVIF协议
	
	

	16
	信令传输要求
	设备具备通信加密能力
	
	

	17
	Web访问控制要求
	设备缺省关闭web服务
	
	

	18
	网络服务策略要求
	设备须保证端口安全
	
	

	19
	国标协议
	支持GB28181，盒子可通过国标协议接入终端服务平台
	
	

	20
	国标告警
	设备须支持推送国标告警能力
	
	

	21
	取流要求
	支持平台通过sip协议描述字段，实现对主/子码流的同时稳定取流要求
	
	

	22
	固件升级
	设备须支持远程对设备固件进行升级和降级操作
	
	

	23
	实时流查看
	设备须支持远程通过终端平台查看设备预览画面
	
	

	24
	分辨率切换
	设备须支持终端平台远程切换设备分码流辨率能力
	
	

	
	设备重启
	设备须支持终端平台通过终端控制协议对设备进行重启操作
	
	

	25
	
	设备须具备自动重启功能并支持终端平台远程配置
	
	

	26
	设备恢复出厂
	设备须支持终端平台通过终端控制协议对设备进行恢复出厂配置
	
	

	27
	网络配置
	设备须支持终端平台对设备的网络功能进行配置
	
	

	
	
	网络设置功能包括网络切换，动静态转换，IP设置等
	
	

	28
	国标配置
	设备须支持终端平台通过终端控制协议对设备的国标配置项进行配置
	
	

	29
	视频配置
	设备须支持平台通过终端控制协议读取和配置设备图像的码流帧率、分辨率、图像质量、编码方式等
	
	

	30
	专线网络支持要求
	设备须支持在接入专线网络下功能可用
	
	

	31
	日志上报
	设备须严格按照平台的日志上报要求上报设备日志
	
	

	32
	内置存储录像
	设备支持本地循环录像以及终端平台远程设置本地录像配置能力
	
	

	33
	双向语音
	设备须支持与平台的双向语音对讲功能
	
	

	34
	AI算法信息上报
	上报设备算法信息，算法信息包括但不限于支持算法类型，当前运行算法类型，算法MD5,各算法版本等
	
	

	35
	AI算法
	设备具备人流/车流统计，道路积水、烟火检测、人员跌倒、充电枪检测等AI检测能力，可定制化算法
	
	

	36
	人车非全目标抓拍
	对进入区域的人员、车辆、非机动车进行抓拍
支持人员、车辆结构化信息输出
	
	

	37
	车牌识别
	支持对画面中的机动车车牌进行识别
	
	

	38
	人流统计/车流统计
	对画面内通行的人员或车辆进行流量统计
	
	

	39
	烟火检测
	检测识别区域范围内的火苗、烟雾
	
	

	40
	跌倒检测
	检测识别范围内的人员跌倒
	
	

	41
	事件短视频
	支持对行为类或动态事件录制短视频作为重要证据链
	
	

	42
	AI算法操作
	设备支持远程切换当前运行算法
	
	

	
	
	设备支持配置检测区域
	
	

	
	
	设备配置算法布防时间
	
	

	
	
	设备支持推送告警消息
	
	

	
	
	支持算法扩展
	
	

	43
	系统配套
	提供独立可私有化部署的SaaS平台，用于视频接入、AI告警以及设备的批量算法配置、升级、参数设置等操作
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